**Jautājumi un atbildes 20.04.2021.**

Jautājums:

Vai Jums nav paraugattēlus kādas mēbeles Jūs vēlaties iegādāties?

Atbilde:

Paraugattēlu nav.

Jautājums:

Pozīcija "Darba vieta" - Kāds ir pamatdarbagalda augstums?

Atbilde:

Darba virsmas augstums 710 mm.

Jautājums:

Dekoratīvā josla 0,20cm bieza sākās no darba virsmas un uz augšu?

Atbilde:

Dekoratīva josla sākas no darba virsmas augstuma uz leju.

Jautājums:

Vai dekoratīvā josla ir domātā maliņas apdare?

Atbilde:

Dekoratīva josla ir no polimēra saplākšņa, biezums 3mm, iestrādāta tā lai neķertos un būtu vienā plaknē.

Jautājums:

Šo dekoratīvo apdari nepieciešams uzlikt tikai galda priekšdaļā un pārējām galda daļām maliņu apstrādāt galda pamatkrāsā, platīna?

Atbilde:

Dekoratīvo apdari nepieciešams uzlikt tikai priekšpusē.

Jautājums:

Galda augšdaļā apdares maliņa arī ir galda pamatkrāsā?

Atbilde:

Galda augšdaļā apdares maliņas ir galda pamatkrāsā.

Jautājums:

Ko nozīmē "Augstākās daļas neesošā vieta"? Tā ir brīvā vieta galda augšējā virsbūvē? Kādi ir tās vietas izmēri?

Atbilde:

Augstākās daļas neesošā vieta – tā ir vieta, kur beidzas letes daļā, un paliek tikai pamatvirsma. Tās izmēri ir 600x700 mm.

Jautājums:

Pozīcija "Klientu konsultēšanas kabinets" - pārrunu darbagalds.

Kādi ir saplākšņa izmēri, kura tiek stiprināta strap galda kājām? Kur un kā Jums domāts stiprināt to saplāksni - galda vidū vai starp galda kājām? Vai vienā pusē?

Atbilde:

Pārrunu darba galdā saplāksni plānots stiprināt starp galda kājām 2 vietās šaurākajās pusēs, kā arī galda vidū (veidojas H burta forma). Kopā 3 plāksnes. Izmēri sānu plāksnēm ir 600x400 mm, pa vidu 1000x400 mm.