**J.: Kāds ir nepieciešams balstu (stabu)  augtums no zemes aizsargtīkla montāžai?**

A.: stabu augstums no zemes 5m.

**J.: Kāds ir nepieciešams balstu (stabu) profils, apaļa veida vai kantaina veida?**

A.: pašlaik ierīkotas apaļas ligzdas  9 + 9 gab. , ārējais diametrs 56mm.

**J.: Vai balsti (stabi) ir nepeciešams betonēt?**

A.: Pēc pretendenta uzskatiem.

**J.: Ja laukumā, kur tiks paredzēti balsti, jau ir izbūvētas ligzdas stabu ievietošaanai  (Lūdzu sniegt vizuālu attēlu patreiz veiktajiem darbiem un dot precīzus izmērus tagadējām zemē iebūvētajām ligzdām ?)**

A.: Ligzdas izbūvētas pa deviņām (9) katrā pusē, kopā 18 gab.

**J.: Kāds ir paredzēts balstu (stabu) atstatums (solis)  starp tiem? Ja kopējis garums ir 40 m.?**

A.: Stabu attālums ir ~5m.

**J.: Vai, ja jums nav paredzāmā stabu izbūves projekts vai rasējums!  Nesošie stabi uz kuriem tiks monēts aizsargtīls, stabi vējā šuposies , vai pasūtītājs ir paredzējis ka tie ir janostiprina , staba pāra galos ievietojot diognāles un starp stabiem arī veidojot sasaistes ivietojot papildus diognāles, kas to dara ? Vai ir nepieciešams vienk. stabi?**

A.: Bildes pielikumā 3gab.

**J.: Nav saprotama Pielikumā Nr 1, pozīcija 4. - Sabīdāmo aizsargtīklu posmu uz riteņiem uzstādīšana, vai var sniegt papildus sīkāku skaidrojumu šai pozīcijai, kaut vai ar attēliem un skaidrojumu, kas šeit ir domāts un ko īsti vēlas pasūtītājs?**

A.: 3 shēmas pielikumā no J.Morozova.

**J.: Jūsu iesniegšanas termiņš ir 9 Dec. uzstādīšanas laiks līdz 18 Dec. Neviens ražotājs Eiropā, kas ražo tīklu un tā sistēmas, tik īsā laikā nav spējīgs uzražot aizsargtīklu 400 m2 apjomā,  kuram pat nav definētas prasības (izmēri, krāsa utt), līdz ar to uzstādīšanas termiņš rodas absurds.**

A.: Tīkls atbilstoši futbola noteikumiem, stabi zaļā krāsā.