1.pielikums

Tirgus izpētei

“Elektropreču piegāde Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas vajadzībām”

ID Nr. BNP TI 2022/131

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Elektropreču piegāde Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas vajadzībām”**

**(ID Nr. BNP TI 2022/131)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Veļas mazgāšanas mašīnas (7 gab.)** |
| 1. | Ražotājs, modelis |  |
| 2. | Veļas mašīnas ar frontālo ielādi |  |
| 3. | Sausas veļas ietilpība:ne mazāka kā 9kg |  |
| 4. | Centrifūgas ātrums:ne mazāk kā 1400 apgr./ min. |  |
| 5. | Elekroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos (kWh): ne vairāk ka 57 kWh |  |
| 6. | Ūdens patēriņš gadā (100 cikli gadā): ne vairāk kā 5000 l/ gadā |  |
| 7. | Trokšņu līmenis (mazgāšana/ izgriešana): ne lielāks par 78 dB |  |
| 8. | Iekārta paredzēta mazgāšanai gan ar pulveri, gan šķidriem mazgāšanas līdzekļiem |  |
| 9. | Vadības bloķēšana: ir |  |
| 10. | Aizsardzība pret ūdens noplūdēm: ir |  |
| 11. | Vadības veids: mehāniskā vadība |  |
| 12. | Displejs: LED displejs |  |
| **Ledusskapis (5 gab.)** |
| 1. | Ražotājs, modelis |  |
| 2. | Ledusskapis ar saldētavu |  |
| 3. | Kopējais tilpums: ne mazāks par 212 litriem |  |
| 4. | Ledusskapja tilpums: ne mazāks par 171 litru |  |
| 5. | Saldētavas tilpums: ne mazāks par 41 litriem |  |
| 6. | Ledusskapja atkausēšana: automātiska |  |
| 7. | Saldētavas atkausēšana: manuāla |  |
| 8. | Vadības tips: mehāniskā |  |
| 9. | Plaukta tips: rūdītais stikls |  |
| 10. | Abpusēji veramās durvis |  |
| 11. | Noteiktās temperatūras saglabāšanas laiks elektrības padeves atslēgšanas gadījumā:ne mazāk par 12 h |  |
| 12. | Saldētavas kameras klimatiskā klase:ne mazāk kā t\*\*\* līdz -18o C |  |
| 13. | Klimata klase:ne mazāka kā N-ST (no+16 līdz +38oC) |  |
| 14. | Energoefektivitātes klase: ne mazāka kā F |  |
| 15. | Trokšņu līmenis: ne lielāks par 41 dB |  |
| **Elektriskā mini plīts ar indukcijas virsmu (10 gab.)** |
| 1. | Ražotājs, modelis |  |
| 2. | Elektriskās plīts virsma: indukcijas |  |
| 3. | Gatavošanas virsmas:ne mazāk kā 2 gatavošanas virsmas |  |
| 4. | Krāsns jauda: ne lielāka kā 4000W |  |
| 5. | Vadības tips: Skārienjūtīga vadība |  |
| 6. | Nominālais sprieguma diapazons: 220−240 V |  |
| **Elektriskā tējkanna (10 gab.)** |
| 1. | Ražotājs, modelis |  |
| 2. | Maksimālais tilpums: ne mazāks kā 1,7 l |  |
| 3. | Ieslēgšanas indikators |  |
| 4. | Ieslēgšanas slēdzis atrodas korpusa lejas daļā |  |
| 5. | Automātiskā atslēgšanās |  |
| 6. | Automātiskā atslēgšanās, ja nav ūdens |  |
| 7. | Korpusa materiāls: nerūsējošā tērauds vai ekvivalents |  |
| 8. | Sildelements: disks |  |
| **Gludeklis (5 gab.)** |
| 1. | Ražotājs, modelis |  |
| 2. | Ūdens rezervuāra tilpums: ne mazāks kā 0,27 l |  |
| 3. | Pretpilēšanas sistēma |  |
| 4. | Automātiskā atslēgšanās |  |
| 5. | Automātiskā tvaika padeve |  |
| 6. | Patstāvīgās tvaika padeves jauda: ne mazāka kā 45g/ min |  |
| 7. | Vertikālais tvaiks |  |
| 8. | Tvaika strūkla: ne mazāka kā 170g |  |
| 9. | Stienis atkaļķošanai |  |
| 10. | Pašattīrīšanās funkcija |  |
| 11. | Gludināšanas virsma: keramiskā |  |
| 12. | Rieva gludināšanai ap pogām |  |
| 13. | Ūdens daudzuma indikators |  |
| 14. | Elektrības vada garums: ne mazāks kā 2m |  |
| **Cita informācija** |
| 1. | Lietošanas instrukcija valsts valodā visām elektroprecēm |  |
| 2. | Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572 | □ jā | □ nē |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds][[1]](#footnote-1)*

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)