1.pielikums

Tirgus izpētei

“Sveču liešanas aprīkojuma piegāde, projekta Crafts 2.0,

 LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”

ID Nr. BNP TI 2023/74

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDVAJUMS**

**“Sveču liešanas aprīkojuma piegāde, projekta Crafts 2.0,**

**LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/74)**

**Tirgus izpētes 1.daļa “Vaska kausējamā katla piegāde”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Vaska kausējamais katls, 1 gb. | *Vaska kausējamais katls, \_\_\_\_\_\_\_ (modelis, ražotājs), 1 gb.* |
| Tips: tiešās apsildes dubultais profesionālais vaska kausējamā katla komplekts. | *Tips: \_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Katla komplektācijā vismazietilpst:* vaska kausējamais katls;
* vāks ar 6 atvērumiem;
* seši vienāda izmēra kausēšanas trauki;
* knaibles trauku izcelšanai.
 | *Katla komplektācijā ietilpst:** *vaska kausējamais katls – … (jā/ nē);*
* *vāks ar 6 atvērumiem – … (jā/ nē);*
* *seši vienāda izmēra kausēšanas trauki – … (jā/ nē);*
* *knaibles trauku izcelšanai – … (jā/ nē);*
* *komplektācijā, papildus, ietilpst: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .*
 |
| Katlam ir vismaz šādi tehniskie parametri:* katlam ir integrēta elektriskā apsilde;
* temperatūras regulators 30-100 °C;
* drošības termostats;
* indikatora gaisma;
* dubults emaljas pārklājums;
* plastmasas vai ekvivalenta materiāla pamatne un rokturi.
 | *Katla tehniskie parametri:** *katlam ir integrēta elektriskā apsilde – … (jā/ nē);*
* *temperatūras regulators 30-100 °C – … (jā/ nē);*
* *drošības termostats – … (jā/ nē);*
* *indikatora gaisma – … (jā/ nē);*
* *dubults emaljas pārklājums; – … (jā/ nē);*
* *plastmasas vai ekvivalenta materiāla pamatne un rokturi. – … (jā/ nē);*
* *katla, papildus, parametri: \_\_\_\_\_\_\_\_ .*
 |
| Katla iekšējie izmēri:augstums 18 cm (± 10%), ø 35 cm (± 10%)Katla ārējie izmēri:augstums 30 cm (± 10%), ø 36,5 cm (± 10%)Tilpums: vismaz 16 lJauda: vismaz 1800 w | *Katla iekšējie izmēri:*augstums … cm, ø … cm*Katla ārējie izmēri:*augstums … cm, ø … cm*Tilpums: … l**Jauda: … w* |
| Vaska kausējamā katla vizuālais paraugs\*: | *Pretendenta piedāvātā vaska kausējamā katla vizuālais paraugs* |
| **Cita informācija** |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs

**Tirgus izpētes 2.daļa “Sveču veidņu piegāde”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Veidnes materiāls – silikons vai ekvivalents | *Veidnes materiāls:* |
| Tiks piegādātas vismaz šādas formas un daudzuma veidnes:* cilindriska forma – 2 gb.;
* kuba (četrstūra) forma – 2 gb.;
* bumbas (apaļa) forma – 2 gb.
 | *Veidņu formas un daudzums:** cilindriska forma *– … ( jā/ nē)* – … gb.;
* kuba (četrstūra) forma – *… ( jā/ nē)* – … gb.;
* bumbas (apaļa) forma – *… ( jā/ nē)* – … gb.
 |
| Visas 6 veidnes formas ir dažādos izmēros | *□ jā* | *□ nē* |
| Veidnes formu izmēri atbilst gatavām svecēm ar šādiem izmēriem:* sveces augstums – 4,5-10 cm;
* sveces platums – 4-10 cm
 | *Veidnes formu izmēri atbilst gatavām svecēm ar šādiem izmēriem:** *sveces augstums – … cm;*
* *sveces platums – … cm.*
 |
| Katrai veidnei komplektā:* atbilstoša diametra dakts;
* dakts garums 20 m (± 10%)
 | *Katrai veidnei komplektā:* |
| Sveču cilindriskās formas vizuālais paraugs\*: | *Pretendenta piedāvāto sveču visu formu vizuālie paraugi:* |
| **Cita informācija** |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības atbilstoši tirgus izpētes daļai, uz kuru iesniedz piedāvājumu.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)