1.pielikums

Tirgus izpētei “Balvu novada Sociālās pārvaldes

Grupu dzīvokļu māju apdrošināšana”

ID Nr.BNSP TI 2023/11

Tehniskā specifikācija

tirgus izpētei

**„Balvu novada Sociālās pārvaldes Grupu dzīvokļu māju apdrošināšana”**

**ID Nr.BNSP TI 2023/11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apdrošinājuma ņēmējs** | **Balvu novada Sociālā pārvalde** |
| **Reģistrācijas numurs** | **40900023392** |
| **Adrese, e-pasta adrese** | **Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, e-pasts: socparvalde@balvi.lv** |
| **1.Apdrošināšanas objekts** | **Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja** **Viļakā** |
| Būves kadastra apzīmējums | 38150020090033 |
| Objekta adrese | Balvu iela 10, Viļaka, Balvu novads, LV-4583 |
| Objekta tehniskie dati: | |
| Konstrukcijas tips | Pamati – monolītais betons (lentveida); ārsienas un karkasi- ķieģeļu mūris (1.5 līdz 2.5 ķieģeļu biezumā); pārsegumi – koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu; jumts (nesoša konstrukcija) – koka konstrukcija, koka spāres; jumts (segums) – profilētā tērauda loksnes. |
| Platība, kv.m | 292.9 |
| Ekspluatācijas uzsākšanas gads | 2020 |
| Kapitālā remonta gads | Fasādes renovācija - 2020.gads |
| Ugunsdrošības pasākumi | Balvu BUB automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija |
| Pretielaušanās pasākumi | Videonovērošana |
| Apkures sistēma | Vietējais siltummezgls, katlu telpa 1.stāvā |
| Cita tehniskā informācija | VZD Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (3.pielikums) – tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Pieprasījumu sūtīt uz e-pastu: [tatjana.valujeva@balvi.lv](mailto:tatjana.valujeva@balvi.lv) . Pieprasījumā norādīt uzņēmuma nosaukumu, pieprasītāja vārdu, uzvārdu, amatu. |
| Apdrošināšanas riski | |
| Uguns | Jā |
| Dabas stihiskie posti | Jā |
| Šķidruma vai tvaika noplūde | Jā |
| Stiklojuma bojājumi | Jā |
|  |  |
| **2.Apdrošināšanas objekts** | **Grupu dzīvokļu māja Balvos** |
| Būves kadastra apzīmējums | 38010010334001 |
| Objekta adrese | Liepu iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Objekta tehniskie dati: | |
| Konstrukcijas tips | Pamati – monolītais betons (lentveida); ārsienas un karkasi- ķieģeļu mūris (1.5 līdz 2.5 ķieģeļu biezumā), ķieģeļu mūris (2.5 ķieģeļu biezumā un biezāks); pārsegumi – dzelzbetona paneļi; jumts (nesoša konstrukcija) – koka konstrukcija, koka spāres; jumts (segums) – profilētā tērauda loksnes. |
| Platība, kv.m | 575.3 |
| Ekspluatācijas uzsākšanas gads | 1954.gads |
| Kapitālā remonta gads | 2020.gads |
| Ugunsdrošības pasākumi | Balvu BUB automātiskā ugunsaizsardzības signalizācija |
| Pretielaušanās pasākumi | Videonovērošana |
| Apkures sistēma | Centralizētā - Siltumenerģijas piegādātājs Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība |
| Cita tehniskā informācija | VZD Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (3.pielikums) – tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Pieprasījumu sūtīt uz e-pastu: [tatjana.valujeva@balvi.lv](mailto:tatjana.valujeva@balvi.lv) . Pieprasījumā norādīt uzņēmuma nosaukumu, pieprasītāja vārdu, uzvārdu, amatu. |
| Apdrošināšanas riski | |
| Uguns | Jā |
| Dabas stihiskie posti | Jā |
| Šķidruma vai tvaika noplūde | Jā |
| Stiklojuma bojājumi | Jā |