2.pielikums

Tirgus izpētei

“Tauku uztvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana

pašvaldības iestādei Balvu novada “Pansionāts “Balvi”””

(ID Nr. BNP TI 2024/62)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Tauku uztvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana pašvaldības iestādei Balvu novada “Pansionāts “Balvi”””**

**(ID Nr. BNP TI 2024/62)**

1. **Darba uzdevums:** piegādāt un uzstādīt tauku uztvērēja iekārtu esošā demontētā tauku uztvērēja iekārtas vietā.
2. **Ieplūdes caurules teknes atzīme no zemes virsmas:** 2,43 m
3. **Izplūdes caurules teknes atzīme no zemes virsmas:** 2,54 m
4. **Papildus prasības līguma izpildei:**
	1. veikt objekta apsekošanu;
	2. darbus veikt tā, lai pēc iespējas mazinātu pašvaldības iestādes Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” darbības traucējumus.
5. **Tauku uztvērēja iekārta:**
	1. rūpnieciski ražotas tvertnes, atbilstoši LVS EN 1825:2011;
	2. tauku atdalītājam jāspēj samazināt piesārņojošo vielu klātbūtni notekūdeņos līdz 25 (mg/l);
	3. jābūt aprīkotai ar atbilstošas nestspējas un tipa lūkām;
	4. jānodrošina dabīga vēdināšana;
	5. atdalītājiem jābūt aprīkotiem ar līmeņa signalizācijas iekārtām, kas attālināti informē apkalpojošo personālu par:

- augstu ūdens līmeni iekārtā;

- nepieciešamību izsaukt utilizācijas servisu;

* 1. signalizācijas iekārtas sensori jāuzstāda tieši tauku atdalīšanas tvertnē;
	2. signāla apstrādes un pārraidīšanas iekārta jāuzstāda ēkā, apkalpojošajam personālam ērti pieejamā vietā;
	3. starp līmeņa sensoriem un signālu apstrādes un pārraidīšanas iekārtu, jāparedz atbilstoša garuma un šķērsgriezuma ekranēts kabelis.

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācija noteiktās prasības.**

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)