1.pielikums

Tirgus izpētei

“Malkas piegāde Balvu novada Sociālās pārvaldes

struktūrvienībai – Upītes feldšeru-vecmāšu punktam”

(ID Nr. BNP TI 2025/23)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Malkas piegāde Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienībai – Upītes feldšeru-vecmāšu punktam”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/23)**

**Tirgus izpētes priekšmets:** Malkas piegāde Balvu novada Sociālās pārvaldes struktūrvienībai – Upītes feldšeru-vecmāšu punktam.

**Piegādājamās malkas daudzums:** 15 m3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Malkas tehniskie parametri** |
| 1. | Malka sazāģēta, nav dubļaina |
| 2. | Malkas tips – jaukta tipa malka  (lapu koku malka – ne mazāk kā 80%; skujkoku malka – ne vairāk kā 20%) |
| 3. | **Garums: 0,5 – 0,65 m (± 0,10 m)** |
| 4. | Malkas Ø: ne mazāk 10 cm tievgalī; ne vairāk kā 30 cm resgalī. Malkas Ø no 10 līdz 15 cm ne vairāk kā 25% no piegādes apjoma |
| 5. | Blīvuma koeficients: ne mazāks kā 0,6 |
| 6. | Zaru augstums līdz 3 cm; zari ir nozāģēti paralēli stumbram |
| 7. | Kodola trupe: nepārsniedz 5 % no piegādes daudzuma |

**Piegādes nosacījumi:**

1. Malkas piegādi un izkraušanu veic ar savu transportu, tā izmaksas ir iekļautas līgumcenā.
2. Malku piegādā norādītajā adresē (Stabļovas iela 4, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov.) un nokrauj iestādes atbildīgās personas norādītajā vietā.
3. Malkas piegāde tiek veikta līgumā noteiktajā termiņā.
4. Malkas piegāde jāsaskaņo ar iestādes kontaktpersonu, vismaz, 1 darba dienu iepriekš, lai iestāde var organizēt piegādātās malkas uzmērīšanu un novērtēšanu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

*(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un uzdevumus.**

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_