1.pielikums

Tirgus izpētei

“Aprīkojuma piegāde podkāstu un video satura veidošanai

Balvu novada Bērnu un jauniešu centram”

(ID Nr. BNP TI 2025/65 AF)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Aprīkojuma piegāde podkāstu un video satura veidošanai Balvu novada Bērnu un jauniešu centram”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/65 AF)**

**Tirgus izpētes priekšmets:** Jauna aprīkojuma piegāde podkāstu un video satura veidošanai Balvu novada Bērnu un jauniešu centram.

**Garantija:** Visu piedāvāto preču garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

**Lietotāja rokasgrāmata:** Katrai preces komplektācijā ir lietotāja rokasgrāmata.

**Preču piegāde:** Visas preces ir jāpiegādā vienlaicīgi.

1. **Pasūtītāja prasības:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskais rādītājs** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1. **Fotokamera komplektācijā ar objektīvu** | | |
| **Fotokamera** | Jauna, nelietota, 4 gab. | Fotokamera - … *(ražotājs, modelis, ražotājvalsts)* - … gab. |
| Tips | Bezspoguļu hibrīdkamera | … |
| Sensora tips | APS-C | … |
| Video funkcija | Vismaz 4K/ 24p | …K/ …p |
| Izšķirtspēja | Vismaz 24MP | … MP |
| Objektīvs komplektā | Jānodrošina | … *(jā/ nē)* |
| Iespēja mainīt objektīvus | Jānodrošina | … *(jā/ nē)* |
| Objektīva tips | Tālummaiņas objektīvs | … |
| Fokālais attālums | 18-45mm | …-…mm |
| Autofokuss | Jānodrošina | … *(jā/ nē)* |
| **Fotokameras objektīvs** | Jauns, nelietots, 4 gab. | Fotokameras objektīvs - … *(ražotājs, modelis, ražotājvalsts)* - … gab. |
| Fokālais attālums | 50mm | …mm |
| Maksimālā diafragma | F 1.8 | … |
| Autofokuss | Jānodrošina | … *(jā/ nē)* |
| Jānodrošina fotokameras un objektīva savienojamība | | … *(jā/ nē)* |
| **Atmiņas karte** | Jauna, nelietota, 4 gab | … *(jā/ nē)* |
| Saderīga ar piedāvāto kameru | Jānodrošina | … *(jā/ nē)* |
| Ietilpība | Vismaz 64 gab. | … gab. |
| Video ātruma klase | Vismaz V60 | … |
| Formfaktors | SD | … |
| 1. **Video statīvs ar galvu** | | |
| **Video statīvs ar galvu** | Jauns, nelietots, 4 gab. | Video statīvs ar galvu - … *(ražotājs, modelis, ražotājvalsts)* - … gab. |
| Statīva galvas noslodze | Vismaz 2,5kg | … kg |
| Statīva kājas | Alumīnija vai oglekļa šķiedras 4 sekciju statīva kājas | … |
| Monopods | Pilnībā pārveidojams par monopodu | … *(jā/ nē)* |
| Augstuma diapazons | 54–165cm (+- 15cm) | …-… cm |
| Slēdzenes | Neatkarīgas panoramēšanas un slīpuma slēdzenes | … *(jā/ nē)* |
| Statīva pēdas | Gumija un ķīļveida pēdas | … |
| Līmeņrādis | Gaisa burbuļa līmeņrādis | … *(jā/ nē)* |
| Somiņa | Jānodrošina | … *(jā/ nē)* |
| 1. **Video stabilizators** | | |
| **Video stabilizators** | Jauns, nelietots, 4 gab | Video stabilizators - … *(ražotājs, modelis, ražotājvalsts)* - … gab. |
| Asu slēdzenes | Automatizētas | … *(jā/ nē)* |
| Maksimālais svars (slodze) | Vismaz 2,5kg | … kg |
| Stiprinājums | 1/4"-20 Mounting Hole | … |
| Stiprinājums | “Cold Shoe” stiprinājums | … |
| Akumulators | Vismaz 1950 mAh | … mAh |
| Bluetooth | Vismaz 5.0 | … |
| Savienojumi | USB-C, HDMI (mini vai full) | … |
| Saderība ar piedāvāto fotokameras komplektu | Stiprinājumi un atbalstītā slodze ir saderīgi ar piedāvāto kameras, objektīva komplektu | … *(jā/ nē)* |
| 1. **Bezvadu mikrofons** | | |
| **Bezvadu mikrofons** | Jauns, nelietots, 4 gab | Bezvadu mikrofons - … *(ražotājs, modelis, ražotājvalsts)* - … gab. |
| Bezvadu mikrofonu sistēma | Divu kanālu uztvērēji un divi raidītāji | … kanālu uztvērēji un … raidītāji |
| Bezvadu mikrofona piestiprināšana | piespraužams mikrofons, izmantojamas ar jostas komplektu ar ārēju lavalieri | piespraužams mikrofons – … *(jā/ nē)*,  izmantojamas ar jostas komplektu ar ārēju lavalieri – … *(jā/ nē)* |
| Mikrofonu savienojums | Radio | … |
| Skaņas ierakstīšana | Divkanālu bezvadu mikrofonu sistēma divu skaņas avotu vienlaicīgai ierakstīšanai | … *(jā/ nē)* |
| Bezvadu digitālo sakaru protokols | IV sērijas 2,4 GHz digitālā pārraide,  128 bitu šifrēšana | IV sērijas 2,4 GHz digitālā pārraide … *(jā/ nē)*,  … bitu šifrēšana |
| Savienojamība | 3,5 mm TRS analogā izeja, USB-C | 3,5 mm TRS analogā izeja – … *(jā/ nē)*,  USB-C – … *(jā/ nē)* |
| Ierakstīšanas režīmi | Mono vai stereo | … |
| Ierakstīšana | * Iebūvēta; * Iespēja ierakstīt līdz 24 stundām audio tieši katrā raidītājā | * Iebūvēta – … *(jā/ nē);* * Iespēja ierakstīt līdz …. stundām audio tieši katrā raidītājā |
| Akumulators | * Iebūvēti uzlādējami litija jonu akumulatori; * akumulatora darbības laiks līdz 7 stundām | * Iebūvēti uzlādējami litija jonu akumulatori – … *(jā/ nē)*, * akumulatora darbības laiks līdz … stundām |
| Komplektācija | * Dual kanālu bezvadu uztvērējs – 1 gab. * Raidītāji – 2 gab. * (USB-A uz USB-C) – 3 gab. * (3,5 mm TRS uz TRS) – 1 gab. * Pūkaini vējstikli – 3 gab. * Skatuves paliktnis – 1 gab. * Pārnēsāšanas somiņa – 1 gab. | * Dual kanālu bezvadu uztvērējs – … gab. * Raidītāji – … gab. * (USB-A līdz USB-C) – … gab. * (3,5 mm TRS uz TRS) – … gab. * Pūkaini vējstikli – … gab. * Skatuves paliktnis – … gab. * Pārnēsāšanas somiņa – … gab. |
| 1. **Riņķa lampa ar statīvu** | | |
| **Riņķa lampa ar statīvu** | Jauna, nelietota, 4 gab. | Riņķa lampa ar statīvu - … *(ražotājs, modelis, ražotājvalsts)* - … gab. |
| **Riņķa lampa** |  | |
| Diametrs | Vismaz 18 collas (45 cm) | … collas |
| Gaismas avots | LED | … *(jā/ nē)* |
| Krāsas temperatūra | 2700K - 6500K (regulējama) | … K,  regulējama – … *(jā/ nē)* |
| Gaismas intensitāte | Regulējama 10-100% | Regulējama …-…% |
| Jauda | Ne vairāk kā 50W | … W |
| Barošana | 100-240V AC, 50/60Hz | … |
| Kalpošanas ilgums | Līdz 50 000 stundām | … stundas |
| Vadība | Bezvadu tālvadība un vadības panelis | Bezvadu tālvadība – … *(jā/ nē)*,  un vadības panelis – … *(jā/ nē)* |
| Savienojamība | USB un strāvas adapteris | … *(jā/ nē)* |
| **Statīvs** |  | |
| Materiāls | Alumīnijs | … |
| Augstuma regulēšana | 70 - 200 cm | … -… cm |
| Statīva pamatne | Trīskāju dizains ar neslīdējošiem gumijas uzgaļiem | … |
| Slodzes izturība | Līdz 5 kg | … kg |
| **Papildus funkcijas un komplektācija** | * viedtālruņa turētājs (360° rotācija) * bluetooth vadība * krāsas filtrs komplektā (silts, auksts, neitrāls) * tālvadības pults * USB kabelis un strāvas adapteris | * viedtālruņa turētājs (360° rotācija) – … *(jā/ nē)* * bluetooth vadība – … *(jā/ nē)* * krāsas filtrs komplektā (silts, auksts, neitrāls) – … *(jā/ nē)* * tālvadības pults – … *(jā/ nē)* * USB kabelis un strāvas adapteris – … *(jā/ nē)* |

1. **Ražotāja tehniskā specifikācija:**
   1. **Fotokamera komplektācijā ar objektīvu:**
      1. *(atzīmēt, ja atbilst)* Pretendents ir iesniedzis piedāvātās fotokameras komplektācijā ar objektīvu ražotāja tehnisko specifikāciju

**un**

* + 1. Pretendents norāda ražotāja interneta adresi (hipersaiti) *(ja ir)*, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās fotokameras komplektācijā ar objektīvu atbilstību pasūtītāja norādītajiem parametriem – \_\_\_\_\_\_\_\_
  1. **Video statīvs ar galvu:**
     1. *(atzīmēt, ja atbilst)* Pretendents ir iesniedzis piedāvātā video statīva ar galvu, ražotāja tehnisko specifikāciju

**un**

* + 1. Pretendents norāda ražotāja interneta adresi (hipersaiti) *(ja ir)*, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātā video statīva ar galvu, atbilstību pasūtītāja norādītajiem parametriem – \_\_\_\_\_\_\_\_
  1. **Video stabilizators:**
     1. *(atzīmēt, ja atbilst)* Pretendents ir iesniedzis piedāvātā video stabilizatora ražotāja tehnisko specifikāciju

**un**

* + 1. Pretendents norāda ražotāja interneta adresi (hipersaiti) *(ja ir)*, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātā video stabilizatora atbilstību pasūtītāja norādītajiem parametriem – \_\_\_\_\_\_\_\_
  1. **Bezvadu mikrofons:**
     1. *(atzīmēt, ja atbilst)* Pretendents ir iesniedzis piedāvātā bezvadu mikrofona ražotāja tehnisko specifikāciju

**un**

* + 1. Pretendents norāda ražotāja/ izplatītāja interneta adresi (hipersaiti) *(ja ir)*, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātā bezvadu mikrofona atbilstību pasūtītāja norādītajiem parametriem – \_\_\_\_\_\_\_\_
  1. **Riņķa lampa ar statīvu:**
     1. *(atzīmēt, ja atbilst)* Pretendents ir iesniedzis piedāvātās riņķa lampas ar statīvu ražotāja tehnisko specifikāciju

**un**

* + 1. Pretendents norāda ražotāja interneta adresi (hipersaiti) *(ja ir)*, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās riņķa lampas ar statīvu atbilstību pasūtītāja norādītajiem parametriem – \_\_\_\_\_\_\_\_

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts][[1]](#footnote-1)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)