KOMPLEKTĀCIJAS LAPA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KOMPONENTS** | | **DAUDZUMS** |
| 1. | Tvertne tērauda, cinkota; divkameru: 3500 l + 1500 l | 1 gab. |
| 2. | Iesūkšanas šļūtenes DN100 , kopā 12 m ar ātrajiem savienojumiem; Šļuteņu pārejas un savienojošie savienojumi komplektā | 1 kompl. |
| 3. | Drošības vārsts pret lieko vakuumu | 1 gab. |
| 4. | Drošības vārsts pret pārspiedienu | 1 gab. |
| 5. | Pludiņtipa vārsts (pirmās pakāpes vakuma sūkņa aizsardzība) | 1 gab. |
| 6. | Pārplūdes tvertne | 1 gab. |
| 7. | Putu atdalītājs (otrās pakāpes vakuma sūkņa aizsardzība) | 1 gab. |
| 8. | Tehnisko lūku vāki ((DN420 - 2 gab.; DN500 – 1 gab.), ar blīvējumiem | 3 gab. |
| 9. | Aizbīdnis nažveida ar ātro šļūteņu savienojumu  „MZ PERROT DN100”, ar elektroapsildi | 1 gab. |
| 10. | Sfēriskais caurspīdīgs lodziņš | 3 gab. |
| 11. | Caurules tipa līmeņrādītājs | 1 gab. |
| 12. | Manovakuummetrs | 1 gab. |
| 13. | Sūkņa slāpētājs | 1 gab. |
| 14. | Tvertnes tehniskais virsrāmis | 1 gab. |
| 15. | Amortizācijas mezgli konstrukcijas pasargāšanai | 2 gab. |
| 16. | Reklāmas vairoga tūrētājpanelis | 1 gab. |
| 17. | Tehniskie rasējumi | 1 kompl. |