**TIRGUS IZPĒTE**

**kanalizācijas tīklu skalošana un cctv izpēte balvu pilsētā**

**ID Nr. BNP TI 2021/40**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| **Pasūtītājs veic tirgus izpēti cita pasūtītāja vajadzībām** | **Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN – TEX”**  Juridiskā adrese: Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501  Reģistrācijas numurs 90001663120  Tālruņa Nr.: 64507197,  E-pasta adrese: [santex@balvi.lv](mailto:santex@balvi.lv) |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”  komunālinženieris Aivars Pugejs mob.29113054 , e-pasts: [aivars.pugejs@balvi.lv](mailto:renata.gavenyte@balvi.lv) |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste  Sarmīte Gržibovska, t.64520931,  e-pasts: [sarmite.grzibovska@balvi.lv](mailto:sarmite.grzibovska@balvi.lv) |
| E-pasta adrese | [dome@balvi.lv](mailto:dome@balvi.lv) |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00;  otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00;  piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV izpēte Balvu pilsētas teritorijā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).
2. **Līguma izpildes vieta:** Balvu pilsētas teritorija.
3. **Līguma izpildes termiņi:** no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 30.decembrim.
4. **Apmaksas noteikumi:** pēc rēķina saņemšanas dienas 10 (desmit) darba dienu laikā.
5. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”.
6. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
7. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
8. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
9. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.**
10. **Iesniedzamie dokumenti:**
    1. aizpildīts Pielikums Nr.2;
    2. Citi dokumenti, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt.
11. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
12. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
13. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
14. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Tirgus izpētes rezultāta.
15. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 23.aprīlim, plkst. 15:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz [tirgusizpetes@balvi.lv](mailto:tirgusizpetes@balvi.lv) . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.
16. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā laika, tiks atzīti par neatbilstošiem tirgus izpētes noteikumu prasībām.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/40

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| 1 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu skalošana ar diam.200-400 mm | stundas | 80 |
| 2 | Kanalizācijas tīklu skalošana ar diam.160-200 mm (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tīkli) | stundas | 10 |
| 3 | Cauruļvadu CCTV inspekcija | stundas | 3 |
|  |  |  |  |

**Īpašie noteikumi:**

1. Kanalizācijas cauruļvadu ar diam. 200-400 mm skalošanā:

1.1. Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas nodrošina minimālo sadalījumu: dūņas >7000 litri, tīrais ūdens >3000 litri.

1.2. Vakumasūkņa jauda >1300 m3/h, augstspiediena darbība >300 litri/min 170 BAR. Augstspiediena šļūteņu garums >150 m. Darba galvu komplekts: standarta, slēpe un rotējošs uzgalis sakņu nocirpšanai.

1.3. Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei.

1.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā, izpildītājam jābūt gatavam sniegt pakalpojumu 24 h laikā. Pakalpojums jānodrošina līdz – 5ºC.

2. Kanalizācijas cauruļvadu diam.160-200 mm skalošanā:

2.1. Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas nodrošina minimālo sadalījumu: dūņas >5000 litri, tīrais ūdens >2000 litri.

2.2. Vakumasūkņa jauda >700 m3/h, augstspiediena darbība >300 litri/min 150 BAR. Augstspiediena šļūteņu garums >100 m, sūkšanas šļūtenes izvirze uz sānu. Darba galvu komplekts : standarta.

2.3. Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei.

3. Kanalizācijas cauruļvadu posmu izpēte ar CCTV :

Pasūtītājam jāiesniedz video ieraksts un atskaite par konstatēto defektu raksturu.

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/40

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**kanalizācijas tīklu skalošana un cctv izpēte balvu pilsētā**

**ID Nr. BNP TI 2021/40**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Cena par 1 (vienu) darba stundu, EUR bez PVN** | **Kopējā cena, EUR bez PVN** |
| 1 | Maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu skalošana ar diam.200-400 mm | stundas | 80 |  |  |
| 2 | Kanalizācijas tīklu skalošana ar diam.160-200 mm (daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tīkli) | stundas | 10 |  |  |
| 3 | Cauruļvadu CCTV inspekcija | stundas | 3 |  |  |
| **Kopā, EUR bez PVN** | | | | |  |
| **PVN, \_\_\_\_\_ %** | | | | |  |
| **Kopā, EUR ar PVN** | | | | |  |

Tehniskajā specifikācijā paredzēto īpašo noteikumu izpildes apraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, paredzēti visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

Piedāvātā cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_