1.pielikums

Tirgus izpētei

“Sveču liešanas aprīkojuma piegāde, projekta Crafts 2.0,

LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”

ID Nr. BNP TI 2023/74

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDVAJUMS**

**“Sveču liešanas aprīkojuma piegāde, projekta Crafts 2.0,**

**LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/74)**

**Tirgus izpētes 1.daļa “Vaska kausējamā katla piegāde”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | |
| Vaska kausējamais katls, 1 gb. | *Vaska kausējamais katls, \_\_\_\_\_\_\_ (modelis, ražotājs), 1 gb.* | |
| Tips: tiešās apsildes dubultais profesionālais vaska kausējamā katla komplekts. | *Tips: \_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| Katla komplektācijā vismazietilpst:   * vaska kausējamais katls; * vāks ar 6 atvērumiem; * seši vienāda izmēra kausēšanas trauki; * knaibles trauku izcelšanai. | *Katla komplektācijā ietilpst:*   * *vaska kausējamais katls – … (jā/ nē);* * *vāks ar 6 atvērumiem – … (jā/ nē);* * *seši vienāda izmēra kausēšanas trauki – … (jā/ nē);* * *knaibles trauku izcelšanai – … (jā/ nē);* * *komplektācijā, papildus, ietilpst: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .* | |
| Katlam ir vismaz šādi tehniskie parametri:   * katlam ir integrēta elektriskā apsilde; * temperatūras regulators 30-100 °C; * drošības termostats; * indikatora gaisma; * dubults emaljas pārklājums; * plastmasas vai ekvivalenta materiāla pamatne un rokturi. | *Katla tehniskie parametri:*   * *katlam ir integrēta elektriskā apsilde – … (jā/ nē);* * *temperatūras regulators 30-100 °C – … (jā/ nē);* * *drošības termostats – … (jā/ nē);* * *indikatora gaisma – … (jā/ nē);* * *dubults emaljas pārklājums; – … (jā/ nē);* * *plastmasas vai ekvivalenta materiāla pamatne un rokturi. – … (jā/ nē);* * *katla, papildus, parametri: \_\_\_\_\_\_\_\_ .* | |
| Katla iekšējie izmēri:  augstums 18 cm (± 10%), ø 35 cm (± 10%)  Katla ārējie izmēri:  augstums 30 cm (± 10%), ø 36,5 cm (± 10%)  Tilpums: vismaz 16 l  Jauda: vismaz 1800 w | *Katla iekšējie izmēri:*  augstums … cm, ø … cm  *Katla ārējie izmēri:*  augstums … cm, ø … cm  *Tilpums: … l*  *Jauda: … w* | |
| Vaska kausējamā katla vizuālais paraugs\*: | *Pretendenta piedāvātā vaska kausējamā katla vizuālais paraugs* | |
| **Cita informācija** | | |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs

**Tirgus izpētes 2.daļa “Sveču veidņu piegāde”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | | |
| Veidnes materiāls – silikons vai ekvivalents | *Veidnes materiāls:* | | |
| Tiks piegādātas vismaz šādas formas un daudzuma veidnes:   * cilindriska forma – 2 gb.; * kuba (četrstūra) forma – 2 gb.; * bumbas (apaļa) forma – 2 gb. | *Veidņu formas un daudzums:*   * cilindriska forma *– … ( jā/ nē)* – … gb.; * kuba (četrstūra) forma – *… ( jā/ nē)* – … gb.; * bumbas (apaļa) forma – *… ( jā/ nē)* – … gb. | | |
| Visas 6 veidnes formas ir dažādos izmēros | *□ jā* | *□ nē* | |
| Veidnes formu izmēri atbilst gatavām svecēm ar šādiem izmēriem:   * sveces augstums – 4,5-10 cm; * sveces platums – 4-10 cm | *Veidnes formu izmēri atbilst gatavām svecēm ar šādiem izmēriem:*   * *sveces augstums – … cm;* * *sveces platums – … cm.* | | |
| Katrai veidnei komplektā:   * atbilstoša diametra dakts; * dakts garums 20 m (± 10%) | *Katrai veidnei komplektā:* | | |
| Sveču cilindriskās formas vizuālais paraugs\*: | *Pretendenta piedāvāto sveču visu formu vizuālie paraugi:* | | |
| **Cita informācija** | | | |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības atbilstoši tirgus izpētes daļai, uz kuru iesniedz piedāvājumu.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)