*Par tirgus izpēti “Balvu pilsētas parka tiltu koka konstrukciju atjaunošana” (ID Nr. BNP TI 2025/21)*

*Atbildes uz SIA “ACK būve” jautājumiem*

1. Vai abu tiltu koka konstrukcijas ir dziļi impregnētas? Kāds ir izmantotais impregnēšanas tonis?

Atbilde: Jā, abu tiltu koka konstrukcijas dziļi impregnētas. Tonis zaļš vai brūns.

1. Vai abu tiltu koka konstrukcijas paredzēts krāsot ar tonētu āra darbiem piemērotu krāsu? Kāds ir paredzētais tonis?

Atbilde: Nav paredzēts krāsot.

1. Kāds ir paredzētais metāla konstrukciju apdares risinājums pēc to attīrīšanas – vai plānota pārkrāsošana? Kāds ir paredzētais tonis?

Atbilde: Margu dzelzs konstrukcijas krāsot brūnā krāsā.

1. Vai nepieciešams sakārtot segumu tiltu pieejās (abiem tilta galiem), Tiltam Nr. 1? Piemēram, ieklājot betona bruģakmeni – aptuvenā kopplatība 8 m².

Atbilde: Nepieciešams sakārtot segumu tiltu pieejās ar koka konstrukcijām (betona bruģakmeni nevajag ieklāt).

1. Vai Tiltam Nr. 1 paredzēts nobrauktuvi veidot visa tilta platumā kā pandusu, vai arī tā būs dalīta ar izbūvētiem pakāpieniem?

Atbilde: Dalīta ar izbūvētiem pakāpieniem.

1. Vai Tiltā Nr. 2 nepieciešams nomainīt izbirušās betona plāksnes (500x500x600 mm)? Aptuvenais daudzums – 15 gab.

Atbilde: Nav nepieciešams.

1. Vai Tiltā Nr. 2 nepieciešams attīrīt esošos betona vaigus no apauguma?

Atbilde: Jā, nepieciešams attīrīt.