1.pielikums

Tirgus izpētei

“Atdzelžošanas filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums

Balvu novada Baltinavas un Rugāju apvienību pārvalžu ūdens stacijās”

(ID Nr. BNP TI 2025/35)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Atdzelžošanas filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Balvu novada Baltinavas un Rugāju apvienību pārvalžu ūdens stacijās”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/35)**

***Tirgus izpētes 1.daļa – “Filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Baltinavas apvienības pārvaldes Briežuciema pagasta pakalpojumu centra ūdens atdzelžošanas stacijā”***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums** | **Mērvienība** | **Daudzums**(gab.) |
| 1. | Filtrējošais materiāls Pyroloxvai ekvivalents |  | maiss(25 kg) | 6 |
| 2. | Kvarca frakcija,izmērs 0,4–0,8 mm |  | maiss(25 kg) | 6 |
| 3. | Kvarca frakcija,izmērs 0,7–1,25 mm |  | maiss(25 kg) | 2 |
| 4. | Kvarca frakcija,izmērs 1–3 mm |  | maiss(25 kg) | 4 |
| 5. | Kvarca frakcija,izmērs 2–3 mm |  | maiss(25 kg) | 4 |
| 6. | Kvarca frakcija,izmērs 3–5 mm |  | maiss(25 kg) | 4 |
| 7. | Distributoru sistēma 21”0,4 mm (side mount) |  | kompl. | 2 |
| 8. | PVC montāžas materiāli D63 mm |  | kompl. | 1 |
| 9. | Mehānismi, reaģenti, atkaļķotājs, silikona smērviela |  | kompl. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darbu daudzums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Filtrējošā materiāla nomaiņa tvertnei 21” | kompl. | 2 |
| 2. | Vadības bloku apkope, pievadu skalošana, apsaites pielāgošana,palaišana, ieregulēšana | kompl. | 1 |

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)