1.pielikums

Tirgus izpētei

“Atdzelžošanas filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums

Balvu novada Baltinavas un Rugāju apvienību pārvalžu ūdens stacijās”

 (ID Nr. BNP TI 2025/35)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Atdzelžošanas filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Balvu novada Baltinavas un Rugāju apvienību pārvalžu ūdens stacijās”**

**(ID Nr. BNP TI 2025/35)**

***Tirgus izpētes 2.daļa – “ Filtrējošā materiāla nomaiņas un apkopes pakalpojums Rugāju apvienības pārvaldes Bērzpils pagasta pakalpojumu centra ūdens sagatavošanas stacijā”***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums** | **Pretendenta piedāvājums** | **Mērvienība** | **Daudzums**(gab.) |
| 1. | Filtrējošais materiāls AquaMandix vai ekvivalents |  | maiss(12,5 l) | 6 |
| 2. | Kvarca frakcija,izmērs 0,4–0,8 mm |  | maiss(25 kg) | 14 |
| 3. | Kvarca frakcija,izmērs 0,7–1,25 mm |  | maiss(25 kg) | 6 |
| 4. | Kvarca frakcija,izmērs 1–3 mm |  | maiss(25 kg) | 6 |
| 5. | Kvarca frakcija,izmērs 3–5 mm |  | maiss(25 kg) | 6 |
| 6. | Distributoru sistēma 21” x 72” |  | kompl. | 2 |
| 7. | Vadības bloka WS 1,5 cilindrs |  | kompl. | 2 |
| 8. | Vadības bloka WS 1,5 virzulis |  | kompl. | 2 |
| 9. | Tehnoloģisko iekārtu montāžas un apkopes materiāli –PVC 63 mm viedgabali, smēre, atkaļķotājs |  | kompl. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darbu daudzums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Filtrējošā materiāla nomaiņa tvertnei 24” x 72” | kompl. | 2 |
| 2. | Ūdens sagatavošanas stacijas apkope – darbības pārbaude | kompl. | 1 |
| 3. | Filtrējošā materiāla utilizācija | gab. | 2 |

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)