**Projektēšanas uzdevums**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgie dati par objektu** |
| 1.1 | *Objekts*  | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība **Jaunatnes iela, Balvu pilsēta** |
| 1.2 | *Projektējamā objekta**adrese* | Jaunatnes iela, Balvi, Balvu novads. |
| 1.3 | *Zemes gabala īpašnieks* | *Balvu novada pašvaldība,**Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501* |
| 1.4 | *Īpašuma tiesības**apliecinoši dokumenti* | *Zemesgrāmatu apliecība.* |
| 1.5 | *Zemes vienības kadastra**apzīmējums* | 3801 004 0432, 3801 004 0508 – Jaunatnes iela |
| 1.6 | *Projekta pasūtītājs* | *Balvu novada pašvaldība,**Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501**Tālrunis: 64522453**e-pasts:* *dome@balvi.lv* |
| 1.7 | *Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis* | *Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs – Pilsētas pārvaldnieks* *Sandis Meiers**sandis.meiers@balvi..lv**t. 22322003* |
| 1.8 | *Trases garums* | ~1210 m – Jaunatnes iela |
| 1.9 | *Būves klasifikācijas kods* | *21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu* |
| 1.10 | *Būvniecības veids*  | *Pārbūve /Būvniecības iesniegums/* |
| 1.11 | *Projektēšanas stadijas*  | *Tehniskais projekts* |
| 1.12 | *Tehniskās dokumentācijas nosaukums* | Jaunatnes ielas pārbūve 1210 m garumā, Balvu pilsētā |
| 1.13 | *Projektēšanas ilgums* | *50 dienas no līguma noslēgšanas brīža***Plānotie līguma izpildes termiņi:** * **50 (piecdesmit)** kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam.
 |
| 1.14 | *Prasības autoruzraudzībai* | ***Paredzēt autoruzraudzību.****Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.**Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz* ***divas reizes mēnesī*** *būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.* |
| 1.15 | *Saskaņošana ar pasūtītāju* | ***Veic projektētājs*** *pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.**Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā.*  |
| 1.17 | *Saskaņošana ar citām institūcijām* | *Būvprojekta saskaņošanu* ***veic projektētājs*** *saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.* |
| 1.18 | *Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana* | ***Veic projektētājs*** *pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Balvu novada pašvaldības Būvvaldē.* |
| 1.19 | *Būvatļauja* | *Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju.* |
| 1.20 | *Projektēšanas mērķis* | * *Ielas izbūve ar a/b segumu 0.000-1.010, dubultās virsmas segums1.010-1.210;*

*Platums – 5 m;**Garums – 12010 m;**Krustojumu ar Bērzu ielu neasfaltēt sakarā ar ūdenssaimniecības projektu;** *Jaunu ūdensvada servisa ventīļu kapes uzstādīšanu - 44 gab; Ūdensvada aku vāku pacelšana vai nomaiņa 4 gab;*
* *Kanalizācijas aku vāku pacelšana vai nomaiņa - 38 gab;*
 |
| 1.21 | *Objekta apsekošana*  | *Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju.* |
| 1.22 | *Inženierizpēte* | *Ģeodēziskā un topogrāfiskā* | *Ģeotehniskā* |
| *Izstrādā izpildītājs* | *Nav nepieciešams* |
| *Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.**Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju.* |
| 1.23 | *Koku un krūmu ciršanas atļauja* | *Pieprasa projekta izstrādātājs Balvu novada pašvaldības Būvvaldē.* |
| **2.** | ***pRASĪBA IZSTRĀDĀT*** |
| 2.1 | *Projektēšanas nosacījumi* | *1. Projekta sastāvs:**1) vispārīgā daļa;**2) Ģenerālplāns**3) Arhitektūras daļa* *- Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns* *-Teritorijas vertikālais plānojums;* *- grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm* *- raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm**4) Darbu organizēšanas projekts;**5)Būvdarbu apjomi,**6)Izmaksu aprēķins,* |
| 2.2 | *Prasības ģenerālplānam* | * *Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem.*
 |
| 2.3 | *Prasības arhitektūras sadaļai* | * *iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt ielai vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus.*
* *Pārbūvi paredzēt Balvu novada pašvaldībai piederošās zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.*
* *Paredzēt asfaltbetona ielas segumu;*
* *Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.*
 |
|  |  |  |
| 2.5 | *Prasības Darbu organizēšanas projektam* | * *Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā,*
* *Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu.*
 |
| 2.6 | *Prasības izmaksu aprēķinam* | * *Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā.*
 |
| 2.7 | *Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar* ***būvniecības iesniegumu***  | ***Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs.****-) Aizpildīts būvniecības iesniegums* *-) Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi.**-) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa/ielas vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;**-) Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;* *-) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti* |
| 2.8 | *Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits* | *Projektētājs iesniedz pasūtītājam:****6 eksemplārus papīra versijā*** *(1 eks. Balvu novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un* ***CD formātā*** *(1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)* |
| 2.9 | *Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti* | *Ūdens, kanalizācijas vadu projektēšanai pievienoti tehniskie noteikumi no P/A “SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos.* |

**Sagatavoja:**

Balvu novada pašvaldības

Saimnieciskās nodaļas vadītājs-Pilsētas pārvaldnieks **Sandis Meiers**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_.\_\_\_.2017.

#### PASŪTĪTĀJS: PROJEKTĒTĀJS:

 *Imanta Serdāne \_\_\_\_\_\_*

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore